**San Rafael**

**Lista de Equipos:**

| Cantidad | Concepto | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarima de herrería | Con tapas de madera | Perfil 18” 2x1 + Triplay 18 mm |
| 1 | Piso duela | Duela laminada |  |
| 1 | Techo de policarbonato | Policarbonato celular |  |
| 1 | Estructura de madera | Polin de madera de 4” |  |
| 1 | Follaje | Follaje para cubrir toda la estructura |  |
| 2 | Pantallas | 65” |  |
| 2 | Pantallas | 55” |  |
| 24 | Focos tipo burbuja | LED |  |
| 4 | Abanicos | Abanico montable |  |
| 3 | Guirnalda focos LED | Set de focos LED |  |
| 70 | Metros de luz LED | Montada sobre canaleta |  |
| 6 | Reflectores tipo spot | LED |  |
| 8 | Cajas de luz | Iluminación LED |  |
| 12 | Mesas altas | Mesas de madera |  |
| 8 | Bancas altas | Banca de madera |  |
| 39 | Merch | Mantas tipo picnic |  |
| 5 | Hieleras | Grandes | 3 paninis,1 salchichas y 1 guisados |
| 7 | Cajas | Negras grandes | 7 cajas con pan, 3 2 aderezos, 2 toppings, |
| 7 | Bufeteras | Plateadas grandes | Con tres porta alcoholes |
| 10 | Pinzas | Plateadas |  |
| 10 | Cucharas | Plateadas |  |
| 4 | Tablas | Tamaño platado |  |
| 5 | Cuchillos | Grandes |  |
| 2 | Parrillas | De gas |  |
| 5 | Pannineras | Eléctricas |  |
| 4 | Grapas | Acrílico |  |
| 4 | Cajas | Insumos | Desechables, dispensadores, teteras, |
| 2 | Articulos de acrilico | Portacucharas, servilleteros, niveles, tapas, pinzas. |  |
| 4 | Paneras | Acrilico |  |
| 4 | Refrigeradores | Medianos |  |
| 1 | Extintor | PQS 4.5 Kg |  |

**TABLA DE CONSUMO ELÉCTRICO:**

| **NECESIDADES ELÉCTRICAS SAN RAFAEL @ SABOR-ES POLANCO** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTACTOS** | **V** | **DISPOSITIVO** | **CONSUMO** | **COMENTARIO** |
| 4 | 110 V | PANINNERAS | 4000 W | CIRCUITOS SEPARADOS |
| 2 | 110 V | CONTACTO ADICIONALES | TBD |  |
| 2 | 110 V | PANTALLAS 65" | 380 W | 190 W CADA UNA |
| 2 | 110 V | PANTALLAS 55" | 220 W | 110 W CADA UNA |
| 2 | 110 V | SPLITTER Y COMPUTADORA | 200 W |  |
| 24 | 110 V | FOCO TIPO BURBUJA | 72 W | 3 W POR FOCO |
| 5 | 110 V | GUIRNALDAS | 120 W | 24 W POR SERIE |
| 8 | 110 V | CAJAS DE LUZ | 800 W | 100 W C/U |
| 3 | 110 V | NEON FLEX | 1800 W | 3 FUENTES DE 600 W |
| 1 | 110 V | STARLINK | 40 W |  |
| 4 | 110 V | ABANICOS | 600 W | 150 W C/U |
| 6 | 110 V | SPOT LIGHT | 72 W | 12 W CADA YB¡¡UNO |
| 2 | 110 V | MEDIA | TBD | 1 MODEM + CONEXION |
| 2 | 110 V | BOCINAS | 1000 W | 500 W C/U |
| 1 | 110 V | MIXER | 12 W |  |
| 1 | 110 V | RECEPTOR MICRÓFONO | 50 W |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10500 W |  |
|  |  |  | 11000 W |  |
|  |  | **CONSUMO TOTAL APROX** | **100 AMP** |  |
|  |  |  |  |  |